Меры безопасности при пользовании газом в быту:

Перевозка одиночных баллонов в легковых автомашинах должна производиться с навернутыми заглушкой и колпаком при расположении арматуры баллона на правую сторону по ходу движения с применением устройств (приспособлений), предохраняющих баллоны от ударов и

перемещений.

Перед подсоединением баллона с газом производится его проверка вне помещения (на улице), для чего необходимо:

сиять защитный колпак с баллона; проверить внешним осмотром исправность баллона и вентиля, на вентиле должна быть металлическая заглушка; проверить исправность уплотнения штока клапана - при открытом вентиле произвести обмыливание мыльной эмульсией вентиля в местах соединения, если мыльная эмульсия не пузырится, то уплотнение исправно; проверить обмыливанием плотность (отсутствие утечки) в соединении горловины баллона и вентиля; проверить плотность клапана вентиля - закрыть вентиль баллона до конца, снять металлическую заглушку и обмылить мыльной эмульсией штуцер с резьбой; установить металлическую заглушку с прокладкой на штуцер с резьбой и внести проверенный баллон в помещение кухни.

Во время замены баллона запрещается:

пользоваться открытым огнем и курить, включать и выключать электроприборы, топить печь, допускать присутствие посторонних лиц, устанавливать баллоны с утечками газа; производить какой-либо ремонт баллонов, в том числе вентилей.

При включении газа соблюдать следующий порядок:

* убедиться в отсутствии запаха газа в помещении;
* проверить, закрыты ли плотно все краны на приборе, на газопроводе и вентиль на баллоне;
* открыть форточку и дверь, проветрить помещение;
* открыть вентиль газового баллона;
* открыть кран на газопроводе;
* поднести горящую спичку к горелке (сбоку) прибора и после этого открыть кран горелки.

При появлении запаха газа необходимо: открыть форточку или окна, двери для проветривания помещения, закрыть краны у газовой плиты; снять редуктор давления газа, навернуть на штуцер заглушку, одеть колпак и вынести баллон на улицу. На магистральном газопроводе закрыть входной кран. Вызвать аварийную службу по телефону. Запрещается зажигать огонь, курить и включать и выключать электроприборы, электрооборудование.